**APSTIPRINĀTS**

Iepirkumu komisijas sēdē

2023.gada 15.novembrī

(1.protokols)

**SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”**

**ZEMSLIEKŠNA IEPIRKUMA**

**NOLIKUMS**

**Kurināmās šķeldas piegāde**

**(no 2024.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.martam)**

* Šķeldas parametri:
1. Piegādātās šķeldas maksimāli pieļaujamais relatīvais mitrums ne vairāk kā 50% un zemākā kurināmā siltumspēja (Qzd) ne mazāka par 2,254 MWh/t.
2. Piegādātās šķeldas minimāli pieļaujamais relatīvais mitrums ne zemāk kā 35%, ar zemāko kurināmā siltumspēju (Qzd) ne mazāka par 3,133 MWh/t.
3. Kurināmā īpašības (% saturs):
	* Šķelda ne mazāk kā 80%
	* Drupināta miza līdz 15%;
	* Zāģskaidas līdz 3%.
4. Šķeldas vidējie izmēri G x P x B, 50 x 40 x 15(mm).
	* Izmēri virs 150 mm pieļaujams līdz 2 % no katras kravas apjoma;
	* Izmēri zem 5 mm pieļaujams līdz 10 % no katras kravas apjoma;
5. Šķeldā nedrīkst būt koksnes pārstrādes atkritumi, kas neatbilst minētajiem izmēriem.
6. Šķeldā nedrīkst būt smiltis, akmeņi, metāls vai citi materiāli (vielas), sniegs, ledus.
7. Šķelda nedrīkst būt sākusi sadalīties.
8. Pelnu saturs kurināmajā līdz 4%.
* Plānotie kopējie piegādes apjomi ~ 4500 MWh.
* Piedāvājumā jānorāda cena (bez PVN) par 1MWh šķeldas piegādi līdz katlu mājai Kalnsētas ielā 31, Saldus, Saldus novads, LV-3801, kuru uzskaita siltumenerģijas skaitītājs pēc apkures katla;
* Apmaksas nosacījumi, apmaksas termiņš ir 2 (divi) mēneši pēc rēķina parakstīšanas brīža un iesniegšanas SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” grāmatvedībā.
* Avansa maksājums netiek paredzēts.
* Iesniedzot piedāvāju pretendents aizpilda dalības pieteikuma veidlapu un fianšu piedāvājumu, kuru nosūta uz SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” e-pastu saldus.komunalserviss@saldusks.lv, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu vai piedāvājumu papīra formātā iesniedz klātienē Mazā ielā 6, Saldus, Saldus novads, LV-3801, kuru paraksta paraksta tiesīgā persona/as vai pilnvarotā persona ar pievienotu pilnvaru.
* Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023. gada 30. novembrim plkst.10.00. **Vēlāk saņemtie piedāvājumi netiek vērtēti.**